Author: User
Last saved by: Ольга Яшина
Company: SPecialiST RePack

Вопросы по теме 
Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов и иных теплогенерирующих установок

1.	Определение воздушного затвора (Свод правил 7 п. 3.1). 
2.	Дайте определение понятию дымоход (Свод правил 7 п. 3.4).
3.	Дать определение дымоотводу (Свод правил 7 п. 3.5).
4.	Дать определение отступке(Свод правил 7 п. 3.11).
5.	Дать определение разделке (Свод правил 7 п. 3.16).
6.	Показатели температуры теплоносителя (Свод правил 7 п. 5.1).
7.	Требования к воздухоотводам в помещениях с коррозийно - активной средой (Свод правил 7 п. 5.3).
8.	Виды отопления для производств категории А и Б (Свод правил 7 п. 5.10).
9.	Где запрещено применять отопление с электрическими и инфрокрасными излучателями (Свод правил 7 п. 5.11).
10.	В каких помещениях используются приборы водяного отопления с гладкой поверхностью. (Свод правил 7 п. 5.14).
11.	Какое расстояние должно быть от отопительных приборов до стены в помещениях категории А, Б, В1 (Свод правил 7 п. 5.15).
12.	Требования к отопительным приборам, размещаемым в лестничных клетках (Свод правил 7 п. 5.19).
13.	В каких зданиях допускается применять печное отопление, а в каких не допускается (Свод правил 7 п. 5.19, 5.20).
14.	Максимально допустимая температура отопительных печей (Свод правил 7 п. 5.21).
15.	Сечение дымовых каналов (Свод правил 7 п. 5.26).
16.	Высота дымовых труб (Свод правил 7 п. 5.29).
17.	Требования к устройству дымовых труб (Свод правил 7 п. 29).
18.	Требования к размерам разделок (Свод правил 7 п. 5.32, 533, 5.34).
19.	Требования к размещению и размерам отступок(Свод правил 7 п. 5.35).
20.	Расстояние от трубы до конструкции чердака из горючих материалов (Свод правил 7 п. 5.39).
21.	Нормативные размеры предтопочного листа (Свод правил 7 п. 5.39).
22.	Расстояние от пола до дна газооборотов(Свод правил 7 п. 5.40).
23.	Максимальная длина дымоотвода (Свод правил 7 п. 5.42).
24.	Не менее какого значения должен быть размер задвижки на дымовом канале печи (Свод правил 7 п. 5.27).
25.	Устройство дымоходов через наружные отсеки(Свод правил 7 п. 5.8).
26.	Допускается ли отвод дыма через вентканалы и наоборот (Свод правил 7 п. 5.23).
27.	В каких случаях  допускается присоединение к одной трубе двух печей (Свод правил 7 п. 5.25).
28.	Размеры разделок печей и дымовых каналов (Свод правил 7 п. 5.1).
29.	Требования к отступкам(Свод правил 7 п. 5.2).
30.	Виды трубопечных работ (ППТР п. 1.1.1).
31.	Требования к размещению печей (ППТР п. 3.3).
32.	Материалы используемые для кладки печей (ППТР п. 3.4).
33.	Требования к фундаментам печей (ППТР п. 3.5.2 – 3.5.11).
34.	Требования при приготовлении раствора для кладки печи (ППТР п. 3.5.16).
35.	Требования к наружной отделке печей (ППТР п. 3.5.27; 3.5.28).
36.	Документация оформляемая при приемке печей в эксплуатацию (ППТР п. 3.6.2).
37.	Что проверяется при приемке печей в эксплуатацию (ППТР п. 3.6.2).
38.	Проверка венткамер. Перечень проводимых работ (ППТР п. 4.3.8).
39.	Что необходимо проверить при приемке теплогенератора в эксплуатацию (ППТР п. 4.4.1).
40.	Виды инструктажа по охране труда при производстве трубопечных работ (ППТР п. 10.1).
41.	Безопасность труда при кладке печей (ППТР п. 10.2).
42.	Соблюдение требований охраны труда при чистке воздуховодов (ППТР п. 10.3).
43.	Какие требования норм необходимо проверять при приемке дымовых труб в эксплуатацию (ППТР п. 6.8.3).
44.	Периодическая проверка дымовых каналов (труб) Содержание проверки и ее периодичность. Приемы и способы выполнения работ. (ППТР п. 6.8.4; 6.8.5; 6.8.6; 6.8.8).
45.	Какие действия необходимо предпринять при обнаружении обмерзания оголовков дымовых каналов (ППТР п. 6.8.9).
46.	Устройство кирпичных дымовых каналов. Варианты размещения. Применяемые материалы (ППТР п. 6.2).
47.	Назначение и виды вентиляционных систем жилых домов (ППТР п. 4.3.1).
48.	Основные неисправности при эксплуатации печей и способы их устранения (ППТР п. 3.7.18).