Author: User
Last saved by: Ольга Яшина
Company: SPecialiST RePack

Вопросы к билетам 
Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций
1.	Определение пределов огнестойкости конструкций. (Федеральный закон ст. 2-31).
2.	Классификация веществ и материалов по пожарной безопасности. (Федеральный закон ст. 12).
3.	Классификация строительных материалов по пожарной опасности. (Федеральный закон ст. 13).
4.	Классификация зданий и сооружений по степени огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности. (Федеральный закон ст. 29-32).
5.	Классификация строительных конструкций по огнестойкости: потери несущей способности (R), целостности (E), теплоизолирующей способности (J), дымогазонепроницаемости (S). (Федеральный закон ст. 35).
6.	Классификация строительных конструкций по пожарной опасности (Федеральный закон ст. 36).
7.	Классификация противопожарных преград (Федеральный закон ст. 2-37).
8.	Требования к информации о пожарной безопасности средств огнезащиты. (Федеральный закон ст. 136).
9.	Обязанности руководителей предприятий и организаций по проверке качества огнезащиты. Периодичность проверки. (Правила производства работ ст. 21).
10.	Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и строений. (Федеральный закон ст. 57).
11.	Способы достижения необходимой огнестойкости строительных конструкций. (Федеральный закон ст. 58).
12.	В каких случаях необходимо выполнять огнезащиту строительных конструкций. Способы огнезащиты. (Справочник. Автор Собурь п. 1.1).
13.	Огнестойкость строительных конструкций. (Свод правил 2 п. 3.1).
14.	Определение конструктивной огнезащиты. (Свод правил 2 п. 3.6).
15.	Дать определение огнезащитной плите. (Свод правил 2 п. 3.6).
16.	Требования к пределу огнестойкости узлов крепления к примыканию строительных конструкций. (Свод правил 2 п. 5.2.1). 
17.	Требования по пределу огнестойкости при прохождении строительных конструкций воздуховодами, кабелями и другими технологическими конструкциями. (Свод правил 2 п. 5.2.4).
18.	Способы определения огнезащитной эффективности материалов и конструкций.(Свод правил 2 п. 5.2.5).
19.	Что относится к несущим элементам зданий. (Свод правил 2 п. 5.4.2).
20.	Требования по огнезащите несущих элементов зданий Iи II степени огнестойкости. (Свод правил 2 п. 5.4.3).
21.	В каких случаях допускается применение в зданиях Iи II степени огнестойкости незащищенных металлических конструкций. (Свод правил 2 п. 9.4.3).
22.	Требования по огнезащите элементов чердачных конструкций в зданиях I- IV степени огнестойкости. (Свод правил 2 п. 5.4.5).
23.	Где не допускается применение огнезащитных покрытий? (СНиП 21-01-97 п. 7.2).
24.	Требуемый предел огнестойкости и предел распространения огня для несущих стен и перегородок жилых зданий. (СНиП 2.08.01 – 89).
25.	Требования по огнезащите стен, перегородок и потолков в зданиях клубов и детских учреждений. (СНиП 2.08.02-89).
26.	Требования к огнестойкости транзитных воздуховодов. (СНиП 2.04.05-91, п. 4.118, 4.122).
27.	Требования по огнестойкости воздуховодов противодымной защиты (СНиП 2.04.05 – 91, п. 5.11).
28.	Дать определение огнезащитной обработке, поверхностной пропитке, глубокой пропитке. (НПБ 251, п. 10, 11, 12, 14).
29.	Огнезащитный состав, огнезащитное покрытие, огнезащитная эффективность. Дать определение. (НПБ 236, п.3).
30.	Приведенная толщина металла. (НПБ 236, п.3).
31.	Виды групп огнезащитной эффективности. Как они определяются. (Руководство ВНИИПО «Способы и средства огнезащиты древесины» п. 8.1.НПБ 236, п.15, 26, 28, 29.17, 29.18).
32.	Требования к конструкциям по подготовке поверхности при огнезащитной обработке. (Руководство ВНИИПО «Способы и средства огнезащиты древесины» п. 2.1).
33.	Общие требования к технологии нанесения огнезащитных средств. (Руководство ВНИИПО «Способы и средства огнезащиты древесины» п. 2.1).
34.	Виды средств используемых для огнезащиты древесины. (Руководство ВНИИПО «Способы и средства огнезащиты древесины» п. 2).
35.	Способы нанесения огнезащитных покрытий. Руководство ВНИИПО «Способы и средства огнезащиты древесины» п. 2.1).
36.	Сроки проведения огнезащиты деревянных конструкций. (Руководство ВНИИПО «Способы и средства огнезащиты древесины» п.4).
37.	Какой документ оформляется по окончании огнезащитной обработки деревянных конструкций. Его содержание. (Руководство ВНИИПО «Способы и средства огнезащиты древесины» п. 2.4).
38.	Требования к древесине при глубокой пропитке. (Руководство ВНИИПО «Способы и средства огнезащиты древесины» п. 2.4).
39.	Конструктивные методы огнезащиты. (Справочник.Автор Собурь п. 1.1).
40.	Требования по огнезащитной обработке для культурно – зрелищных учреждений. (Правила производства работ п. 108).
41.	Требования к показателям пожарной опасности элементов строительных лесов. (Правила производства работ п. 371).
42.	Порядок проведения огнезащиты металлических конструкций при строительстве объектов. (Правила производства работ п. 375).
43.	Что достигается в результате поверхностной пропитки древесины. (Руководство ВНИИПО «Способы и средства огнезащиты древесины» п. 2.2).
44.	Пропитка способом прогрев – холодная ванна. (Руководство ВНИИПО «Способы и средства огнезащиты древесины» п. 2.3).
45.	Глубокая пропитка конструкций. (Руководство ВНИИПО «Способы и средства огнезащиты древесины» п. 2.4).
46.	Поверхностная обработка конструкций лаками и красками. (Руководство ВНИИПО «Способы и средства огнезащиты древесины» п. 2.5).
47.	Огнезащита дымовых каналов посредством нанесения паст и обмазок. (Руководство ВНИИПО «Способы и средства огнезащиты древесины» п. 2.6).
48.	Метод оценки качества огнезащитной обработки дымовых каналов. (Руководство ВНИИПО «Способы и средства огнезащиты древесины» п. 3.12).
49.	Исходные данные проектной документации, необходимые для проведения огнезащитной обработки металлических конструкций.